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娄底职业技术学院
2026年互联网出口链路及带宽租赁项目采购需求

一、项目名称及概述
本项目为满足学校两校区2026年教学、科研、管理及服务的互联网服务需求，租赁移动、联通、电信等具有互联网带宽接入服务资质企业的服务，总需链路为4条，IP地址20个，带宽12.5GB，租赁期限为8个月。按照链路组分为包1、包2、包3进行采购。
二、预算控制价
预算控制总价为79.8万元，各链路单项控制价如下：
	序号
	链路组要求
	链路数
	出口带宽
	链路终端地址
	公网静态IP数
	租赁服务期限
	金额（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	链路组1
	1
	4000M
	综合校区实训楼101
	5
	8个月
	244000
	488000
	独享骨干带宽要求为不低于1G。

	
	
	1
	4000M
	医学校区5栋506
	5
	8个月
	244000
	
	独享骨干带宽要求为不低于1G。

	2
	链路组2
	1
	2500M
	医学校区5栋506
	5
	8个月
	176000
	176000
	独享骨干带宽要求为不低于1G。

	3
	链路组3
	1
	2000M
	综合校区实训楼101
	5
	8个月
	134000
	134000
	独享骨干带宽要求为1G。

	合计
	柒拾玖万捌仟元整
	798000
	798000
	


三、采购方式
询价采购
四、投标人基本资质要求
（一）一般资质条件
投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
[bookmark: _GoBack]1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资格条件中的2、3、4、5证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。
（二）其他资质要求
1、投标人必须依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。
2、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。
3、本项目不接受联合体投标。
五、采购基本要求
（一）服务要求
1、要求用拓扑图的形式画出运营商的骨干网络，指出本次租用专线的接入点，并且标明各骨干路由的带宽和设备（含传输和网络交换机）型号，说明国内出口的带宽；要求该线路独占上下行速率恒定为采购标的要求的速率。
2、提供并说明接入的骨干数据节点路由设备的包交换能力、设备型号，及国内出口带宽。
3、供应商需提供在网络安全问题上的解决方案。
4、要求从中标供应商的数据机房到采购人网络管理中心机房提供万兆的单模光口连接。
5、不低于1Gbps独享骨干带宽的接入，线路由采购人网络管理中心机房直接接到运营商本地核心层数据网的城域骨干节点上，且出口数据链路不低于2路，平均丢包率不高于1%；。
6、供应商提供维护队伍的配置和数据网的维护指标。
7、电路可用率承诺不低于99％。
8、单模光纤要求符合ITU-T的G.652标准。
9、提供采购标的要求的公网IP地址。如不能使用原有的IP地址，投标人必须提出IP地址迁移方案并负责免费实施。
10、专线必须具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。
11、具有可靠的安全机制保证数据的保密性和完整性、安全性。
12、能够提供IPv4到IPv6的过渡解决方案。
13、提供解决教职员工移动办公、移动教育教学、移动科研服务等的解决方案及服务（含转网全包服务）。
（二）测试要求
1、要求投标人尽量模拟本次招标的建设环境，在指定的时间段对访问指定网站进行指定所需网络数据的测试。
2、测试环境要求
要求投标人尽量模拟本项目建设环境，包括专线在运营商网络内接入层的位置要求与本次投标一致，专线的带宽要求稳定为采购标的要求的速率，并且在客户端为5台接入单机PC的情况下，进行并发测试。
要求投标人在投标文件中明确所使用的测试环境，明确阐述测试环境的的测试地点，测试用的互联网接入专线的带宽、接入的客户端数量等资料。
3、测试时间要求
要求测试时间为星期一（必须为正常工作日）早上9：00～10：00及星期三（必须为正常工作日）下午4：00～5：00，投标人必须在该两个时间段内，对指定的数据进行测试并记录。并在投标文件中清楚注明测试的起止时间。
4、目的测试站点要求
要求投标人必须提供到以下3个目的测试站点的网络测试数据。
（国内）新浪网：http：//www.sina.com.cn
（国内）太平洋电脑网：http：//www.pconline.com.cn
（国内）网易：http：//www.163.com
5、测试工具及测试数据要求
要求使用的测试工具包括ping、tracert或相当于类似工具。使用Windows2000或Windows XP或相当于类似系列操作系统。
（1）Ping命令：要求每条命令发送32Bytes大小的包100次，执行ping命令10次，分别记录10次所得的丢包率（loss%）、最长时间、最短时间、平均时间，然后计算算术平均值。参考命令：ping -n 100 -l 32www.163.com（目的站点）
（2）Tracert命令：命令中允许最大跳数为100。其中的3次测试结果取算术平均值作为平均时延。可进行多次测试，投标人从中选出最有代表性的一次。参考命令：tracert –h 100www.163.com
（3）要求提供的测试数据包括（以下测试要求连续进行）：
到指定站点的平均时间、平均最长时间、平均最短时间、平均丢包率（用指定时间内10次ping命令所得数值算术平均得出）。
到指定站点的路由信息（用traceroute得出，投标人自行选出最有代表性的一次）。
（4）投标人提供的测试结果记录可参考如下格式：
测试环境：客户端数：5台PC，专线接入层：城域网核心层，接入技术：专线直联
测试时间段：**年**月XX日XX时XX分
测试客户端的操作系统：Windows10
	测试
项目
	时延（ping）
	路由信息（tracert）

	
	丢包率（％）
	平均最长时间（ms）
	平均时间（ms）
	平均最短时间（ms）
	经过的
IP地址
	平均时延（ms）
	该IP地址的说明
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注意：投标人应尽力使以上测试数据准确，项目实施完成后，采购人将与中标供应商共同对以上数据进行测试，如果测试结果与中标供应商投标时所提供的测试数据比较，路由信息出入较大或者平均时延等指标负偏离30％以上，采购人有权不予最终验收，如果中标供应商在之后1个月内仍无法解决，采购人有权取消合同。
（三）接入要求
接入核心级原则：要求投标人提供专线接入运营商本地城域网核心层。
六、交货时间、地点及方式
1、交货时间：中标人须于合同签订后10个工作日内完成项目实施并交付使用。
2、交货地点：娄底职业技术学院指定地点。
3、交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标人承担验收合格前的一切风险、责任和费用。
七、售后服务
1、投标人必须向采购人提供投标文件中宽带租赁线路的安装、培训和维护服务的全部内容，并完成整个宽带租赁线路的联调工作。
2、对投标人的要求
（1）安装实施：
①人员安排；
②明确责任人；
③时间计划（保证用户的时间要求）；
④对突发时间的设计与应对措施；
⑤技术资料及清单（中文版）。
（2）安装：按照采购人要求安装调试完好。
（3）整体验收：提供系统整体验收方案，提交完善的系统文档（纸质、磁介质）并接受咨询。
（4）对于安全服务必须包含如下内容：
①服务范围包括整个网络管理中心网络信息系统的有关内容。
②对网络管理中心网络进行初步的安全风险评估，结合常见的问题，确定系统漏洞与安全风险。安全服务必须包括但不限于以下对象：物理环境、网络结构、网络服务、网络产品、主机系统、安全系统、安全相关人员、处理流程、安全管理制度、安全策略等。
③应明确指出网络存在的问题、风险，相应的防范措施，并有针对地提出解决问题的改进意见、安全改造方案、建议等。
④预警服务。实时通报新出现或可能出现的网络威胁进攻、病毒和漏洞，出现用户无法处理的病毒或网络攻击时，立即到现场给与支持；
⑤中标供应商需承诺签订合同后拥有不少于20人的本地化技术服务机构，提供7×24小时的维护和服务，并提供响应时间在2小时内的上门服务。在安全服务期内，如发生安全事故，需提供4小时内的现场紧急响应。
⑥在安全服务方案中应提供详细的服务内容、服务方式、服务周期、服务时间、服务流程、对用户的报告内容及报告方式。
⑦供方IP骨干网网络设备可用率≥99%；
⑧链路中断修复时间，除因不可抗力导致链路中断以外，光纤问题负责在6小时内修复（但因市政工程破坏需24小时），用户节点到光纤收发器端口的设备故障4小时内）每月平均修复及时率≥95%；
⑨从需方网络设备端口到供方局端网络设备网络时延≤25ms；
⑩从需方网络设备端口到供方局端网络设备网络丢包率≤1%。
（5）培训要求
①投标人至少满足本章要求的培训服务。
②所提供的培训课程表随投标文件一起提交。
③中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是简体中文书写。
④培训工作应在合同生效之后安排。
八、付款方式
1、本合同金额分一期支付：本项目经验收合格后，一个月内付清合同总额。
2、合同款支付时间与条件：中标供应商在完成城域网数据专线开通及完成部署调试（合同标的物）交付采购方后，采购方中标供应商双方签字确认合同标的物交付正常使用的证明材料（数据专线开通通知书），采购方在收齐中标供应商交付合法有效且与货款相符的发票、以及支付货款所必备的其他付款凭证之日起五个工作日内支付合同总额。



                                    网络管理中心
2026年7月22日

