娄底职业技术学院空调定点采购清单

| **序号** | **机型** | **功能参数** | **控制单价（元）** | **报价（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力KFR-26GW/26563FNhAa-B3（1.2P变频） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.42，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 3429 |  |  |
| 2 | 格力KFR-26GW/26563FNhAd-B1（1.2P变频） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗5.28，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 3999 |  |  |
| 3 | 格力KFR-35GW/35563FNhAa-B3（大1.5P变频） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.42，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 3899 |  |  |
| 4 | 格力KFR-35GW/35563FNhAd-B1（大1.5P变频） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗5.27，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 4399 |  |  |
| 5 | 格力KFR-50GW/50571FNhAa-B3（大2P变频挂机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.02，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 6999 |  |  |
| 6 | 格力KFR-50GW/50563FNhAf-B1（大2P变频挂机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.42，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 8299 |  |  |
| 7 | 格力KFR-50LW/50542FNhAa-B3JY01（大2P变频圆柱柜机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.02，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 7999 |  |  |
| 8 | 格力KFR-50LW/50542FNhAa-B1JY01（大2P变频圆柱柜机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.42，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 8999 |  |  |
| 9 | 格力KFR-50LW/50536FNHAa-B3JY01（大2P变频柜机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗3.7，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 6599 |  |  |
| 10 | 格力KFR-50LW/50536FNHAa-B2JY01（大2P变频柜机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.41，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 8299 |  |  |
| 11 | 格力KFR-72LW/72542FNhAa-B3JY01（大3P变频圆柱柜机） | 220V、制冷量:7300(900--8890)W、制热量:9750(900--12000)W(含电辅1800W)、制冷功率:2290(300--3450)W、制热功率:2290(300--3690)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗3.87，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 9899 |  |  |
| 12 | 格力KFR-72LW/72542FNhAa-B1JY01（大3P变频圆柱柜机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2090(300--3450)W、制热功率:3120(260--4270)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.42，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 9899 |  |  |
| 13 | 格力KFR-72LW/72536FNHAa-B3JY01（大3P变频柜机） | 220V、制冷量:7250(900--9000)W、制热量:9610(900--11730)W(含电辅1800W)、制冷功率:2350(400--3200)W、制热功率:3080(400--4390)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗3.36，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 8399 |  |  |
| 14 | 格力KFR-72LW/72536FNHAa-B2JY01（大3P变频柜机） | 220V、制冷量:7300(900--9220)W、制热量:9750(900--12360)W(含电辅1800W)、制冷功率:2120(380--3400)W、制热功率:2900(380--3980)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗4.0，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 9299 |  |  |
| 15 | 格力RF12WQ/NhB-N3JY01（大5P柜机） | 380V、制冷量≥12500W、制热量≥16000W(含电辅)、制冷功率≤3720W、制热功率≤7140W(含电辅)、循环风量≥2000M3/h、室内机噪音44-50dB，配管长度4米 | 12999 |  |  |